


Фабрика дверей ООО «БРОЗЭКС-ВУД»
623721, Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Пушкина, 1А
Уважаемый покупатель! Рекомендуем прочитать ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПАСПОРТ. Дверь щитовая ПО/ПГ.
Подходят для дверных блоков класса прочности Мд1

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ
Межкомнатные двери изготовлены в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 475-2016. Блоки дверные межкомнатные не включены в действующий в настоящее время «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и не являются объектом обязательного подтверждения соответствия действующих технических регламентов Российской Федерации.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ
Транспортировка межкомнатных дверей должна осуществляться только в горизонтальном положении изделий. При транспортировке должны быть приняты меры для предохранения изделий от механических повреждений, загрязнения, влаги, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Транспортировка изделий должна производиться только в заводской упаковке.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
Межкомнатные двери должны храниться в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от+15С0 до +35С0. Относительная влажность воздуха должна составлять около 60%. Не допускается попадание прямых солнечных лучей. Повышенная влажность и резкие температурные перепады могут повредить изделия. Двери хранятся исключительно в горизонтальном положении. Хранить двери, стоя, под углом, категорически не рекомендуется. Так как под собственной тяжестью дверное полотно может прогнуться и деформироваться.
Запрещается хранить двери, даже в заводской упаковке, в помещении, где проводятся отделочные работы с большими выделениями влаги (побелка, шпатлевка, оклейка обоями, и др.) Нельзя оставлять двери и их комплектующие вблизи отопительных систем.

МОНТАЖ
Монтаж двери может осуществляться только квалифицированным специалистом.
Перед установкой рекомендуется выдержать дверное полотно в помещении, где будет производиться монтаж, в течение суток для акклиматизации. Особенно важно соблюдать данное правило в холодное время года.
Запрещается установка дверей возле нагревательных или отопительных приборов. Расстояние от источника тепла до двери должно быть не менее 1 м.
К установке дверей можно приступать только после выполнения всех ремонтных и отделочных работ, связанных с повышенной влажностью.
Перед сборкой дверного блока обратите внимание на соответствие сторон дверного полотна их назначению. На кромках полотна присутствуют наклейки с надписями, на месте которых должна располагаться соответствующая фурнитура.
Внешний вид и качество дверного полотна должны быть проверены покупателем при покупке изделия и до установки (врезки петель и замков). Допускается незначительные отличия в тонах изделий (между дверным полотном и погонажными изделиями). При обнаружении дефектов производственного характера составляется акт, который направляется организации, осуществляющей продажу.
Возврат продукции осуществляется в стандартной упаковке. Без упаковки прием возвратных дверей и комплектующих не производится. Если при обратной транспортировке изделия получат механические повреждения, то производитель не примет претензии.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Чтобы изделие служило безупречно и долго, нужно соблюдать правила эксплуатации. 
Межкомнатные двери и погонажные изделия относятся к изделиям нормальной влагостойкости и предназначены для эксплуатации внутри помещений при следующих условиях: интервал температур от +15 до +35 °С с относительной влажностью воздуха от 40 до 60 %. Большие колебания влажности и/или температуры могут привести к появлению трещин и искривлений отдельных элементов конструкции двери. Несмотря на то, что дверь имеет специальное износостойкое покрытие, избегайте грубого механического воздействия на нее, т.к. могут появиться сколы, задиры, потертости, не допускается приклеивать пленки и материалы имеющие адгезию. Не допускается попадание на межкомнатную дверь веществ, имеющих кислотную или щелочную основу. При уходе за поверхностью двери запрещается использовать чистящие средства, содержащие абразивные материалы, сильные химические вещества, растворители, а также большое количество воды. Используйте мягкую ткань и нейтральные средства в соответствии с инструкцией по их применению. При эксплуатации дверей не допускается висеть на дверях, вешать на двери какие-либо предметы.

ГАРАНТИЯ				ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Гарантийный срок на дверные полотна, элементов 
коробки и наличников – 12 месяцев со дня покупки. 		Наименование изделия _____________________________
Гарантийные обязательства не распространяются на 
дефекты полотна двери, элементов коробки и 			Серийный номер __________________________________
наличников, возникшие в результате нарушения 
Правил хранения, транспортировки, установки или 		Наименование продавца____________________________
эксплуатации.
Внешний вид и комплектность изделия должны		Адрес продавца___________________________________
 быть проверены покупателем при покупке до 
монтажа фурнитуры. В дальнейшем претензии			Подпись продавца_________________________________ 
по внешнему виду и комплектности не 
принимаются.					Дата продажи_____________________________________
Претензии предъявляются покупателем непосредственно 		
в торгующую организацию, в которой была приобретена 
продукция, предъявив настоящий "Паспорт" и копию 
товарного чека.									М.П.
Благодарим за приобретение нашей продукции!
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